**Telecamera TD-9544S4 / 9545S4 – specifica per capitolato**

Telecamera IP mini dome con Intelligenza Artificiale True Alarm

La telecamera sarà in grado di codificare il video in H.265/ H.264/MJPEG

La telecamera sarà equipaggiata con sensore CMOS da 1/3”

La telecamera sarà in grado di fornire 3 stream indipendenti

La risoluzione massima sarà 2560 x 1440, fino a 30 ips

Il Bit rate potrà variare da 64Kbps a 8Mbps, sarà possibile configurare modalità VBR o CBR

La telecamera sarà dotata di filtro ICR per una commutazione automatica day / night con rimozione del filtro taglia IR per il sensore visibile

La portata dei LED IR sarà di 30-50m

La telecamera sarà disponibile con diversi obiettivi: 2,8mm e 2,8-12mm motorizzato con autofocus

La telecamera sarà equipaggiata di filtro 3D DNR, true WDR 120dB, HLC, BLC, Defog, NIR, Smart IR e Codifica ROI

Supporta la correzione della distorsione dell’immagine

La telecamera sarà in grado di fornire audio con compressione G711A / U, sarà dotata di 1 ingresso e 1 microfono integrato

Slot per micro SD integrato, supporto fino a 256GB

Alimentazione possibile a 12Vcc o PoE (IEEE802.3af), assorbimento max 8W

Grado di protezione da esterno IP67

La telecamera sarà dotata di Intelligenza Artificiale True Alarm con classificazione automatica di soggetti (persona, veicolo, ciclo/moto) e potrà eseguire i seguenti algoritmi:

Protezione perimetrale Attraversamento linea, Intrusione area

Manomissione Cambio scena, offuscamento o accecamento

Distanze DORI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ottica | Rilevazione (D) | Osservazione (O) | Riconoscimento (R ) | Identificazione (I) |
| 2,8mm | 61 m | 25 m | 12 m | 6 m |
| 12mm | 188 m | 75 m | 38 m | 19 m |

La telecamera dovrà garantire l’accesso / gestione tramite WebBrowser (HTML5), Software NVMS 2.0, NVR, App mobile

Devono essere supportati i web browser più comuni

La telecamera dovrà consentire connessione contemporanea fino a 3 utenti diversi

La telecamera dovrà supportare i seguenti protocolli UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS

La telecamera dovrà essere conforme al protocollo ONVIF G, S, M

Saranno disponibili allarmi per rilevazione movimento, ingresso allarme, errore scheda SD, scheda SD piena, conflitto indirizzo IP, disconnessione del cavo

La telecamera supporta il watermark

E’ disponibile la funzionalità di filtraggio di indirizzi IP

La telecamera supporta il mascheramento aree di privacy

La telecamera consente l’attivazione della modalità corridoio

La telecamera avrà una temperatura di esercizio da -30°C a +60°C

La telecamera avrà la custodia di tipo “mini dome” con dimensione 111,5 (diametro) x 99,6mm

La telecamera avrà un peso di circa 0,65Kg

La telecamera sarà il modello TD-9544S4 o TD-9545S4 di TVT.